马鞍山十七冶医院合肥院区电煎常压煎药包装机采购公告

马鞍山十七冶医院合肥院区电煎常压煎药包装机（3+1型）进行公开采购，请仔细阅读本总则，欢迎符合相关条件的供应商参加。

1. 项目名称：煎药机（预算20000元/台）
2. 项目参数：见附件

三、供应商资格条件

1、具备《中华人民共和国政府采购法》第22条规定的条件。

2、响应人需提供设备制造商与所投产品相对应的且在有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》、《医疗器械生产许可证》，非医疗器械产品无需提供；需按照中华人民共和国法律、法规提供设备制造商及响应人自身与所投产品相对应的且在有效期内的《医疗器械经营许可证》、《第二类医疗器械经营备案凭证》，所投产品不属于医疗器械的需提供非医疗器械证明文件。

3、具备有完整的售后服务体系和良好的售后服务及优惠条件的承诺。

四、报名需提供以下资料

1、报价单（报价内需要标明具体型号、价格、服务保修承诺，参数彩页）

2、营业执照副本、税务登记证复印件

3、所投产品相关证件

4、以上报名资料复印件使用A4纸张，加盖公章并与报价单一道封存。

五、投放地址： 通用环球合肥康复医院（一楼患者服务中心）

五、截止时间： 2025年6月16日。

六、本次采购联系

联系人：张女士 联系电话：0551-64523791

马鞍山十七冶医院合肥院区 2025年6月3日

附件： 电煎常压煎药包装机技术参数

主要用于中草药熬煎和药液的包装．便于携带和保存，方便患者服用。采用现代微电脑智能控制技术，把经过水充分浸泡的中草药放入煎药容器内加热煮沸，在常压或微压状态下，使有效药物成分充分提取。在达到预定的温度和时间后，自动完成中药汤剂的制作。

结构特点：采用微电脑数字化智能控温、触摸式按键，操作简易。本产品系密闭煎药机，主要由药品用玻璃锅体、锅盖、多孔桶、密封件、连接件、电热盘、底座、温度时间控制箱、包装机总成、管路、机身外罩及阀门等附件组成。

性能简介:本机充分考虑了煎煮过程中对火候、先煎后下等功能的要求，设计了加热煎煮、大、中、小四个火候任意转换；密闭回气无药味挥发，改善了煎药环境；包装方式自动灌装、封口、剪袋一次完成，单片机自动控制（微电脑自动控制）独立工作；具有防干烧功能。具有定时设定控制功能，控制精度更高。包装温度、包装量自动显示。封合温度数字化控制，可以设定自动恒定。药液加热控制及浓缩功能。

技术参数：

1.外壳采用不锈钢材质，无任何电镀，喷漆等技术掩盖，符合药品，食品卫生规范

2．数字化总线控制，数字化显示，设计先进，性能稳定。煎药和包装自动操作

3．煎药包装一体化，玻璃缸锅体，一目了然

4.加热煎煮、大、中、小四个火候任意调节转换，节能降耗

5.锅盖密闭回气，无药味挥发，具有先煎后下功能

6.同时可煎三个不同的处方。煎药防干烧功能

7.具有定时设定控制功能，控制精度更高

8．一次煎药量(付) 12\*3

9．煎药锅容量(ml) 20000\*3

10.煎药功率( W) 1600\*3

11.包装功率：800W

12.电压：AC220V

13.包装量：70-260ML以不高于5ML为变量可调

14.包装横封温度、纵封温度、包装量自动显示

15.封合温度数字化控制，可以设定自动恒定

16.包装平均速度不小于8袋/分

17.药液包完后，检测到空包会自动停止包装

18. 厂家具有ISO9001：2000质量管理体系认证，

19．整机重量（㎏）130

20．外形尺寸(㎜) （长×宽×高）1290×510×1180